|  |  |
| --- | --- |
| **Přenášení úhlů**Přeneste úhel α konstrukčně (bez použití úhloměru) k dané polopřímce VA VAαPostup řešení:➌➊➋rrAVα1) Přeneste úhel α konstrukčně (bez použití úhloměru) k dané polopřímce AB αAB2) Narýsujte úhel β velikosti 650 a polopřímku VA. Přeneste úhel β  konstrukčně (bez použití úhloměru) k polopřímce VA. 3) Narýsujte úhel α velikosti 1370 a polopřímku KL. Přeneste úhel α  konstrukčně (bez použití úhloměru) k polopřímce KL. |  |
|  |  |
|  |  |