|  |  |
| --- | --- |
| **Grafické (konstrukční) sčítání a odčítání úhlů**1) Narýsujte úhly α = 720 , β = 460 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β2) Narýsujte úhly β = 350 , γ = 1180 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ3) Narýsujte úhly β = 420 , γ = 580 a δ = 630 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ + δ4) Narýsujte úhly β = 1220 a γ = 480 Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β - γ5) Narýsujte úhly α = 850 a β = 380 Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β  |  |
| **Grafické (konstrukční) sčítání a odčítání úhlů**1) Narýsujte úhly α = 720 , β = 460 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β2) Narýsujte úhly β = 350 , γ = 1180 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ3) Narýsujte úhly β = 420 , γ = 580 a δ = 630 .  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ + δ4) Narýsujte úhly β = 1220 a γ = 480 Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β - γ5) Narýsujte úhly α = 850 a β = 380 Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β  |  |
|  |  |