|  |  |
| --- | --- |
| **Grafické (konstrukční) sčítání a odčítání úhlů**    1) Narýsujte úhly α = 720 , β = 460 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β  2) Narýsujte úhly β = 350 , γ = 1180 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ  3) Narýsujte úhly β = 420 , γ = 580 a δ = 630 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ + δ  4) Narýsujte úhly β = 1220 a γ = 480  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β - γ  5) Narýsujte úhly α = 850 a β = 380  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β |  |
| **Grafické (konstrukční) sčítání a odčítání úhlů**    1) Narýsujte úhly α = 720 , β = 460 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β  2) Narýsujte úhly β = 350 , γ = 1180 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ  3) Narýsujte úhly β = 420 , γ = 580 a δ = 630 .   Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β + γ + δ  4) Narýsujte úhly β = 1220 a γ = 480  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel α = β - γ  5) Narýsujte úhly α = 850 a β = 380  Sestrojte graficky (bez použití úhloměru) úhel γ = α + β |  |
|  |  |